Β.3	Οθόνες μεγάλου μεγέθους / Οθόνες Αφής / Οθόνες προβολής	Συνολική Ποσότητα (4)	
					
B.3.1	Οθόνη Αφής 55" (Δύο σημείων)	 	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
 	Γενικά	 	 	 	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	1	 	 	
2	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή	Ναι	 	 	
3	Τύπος	LCD ή LED	 	 	
4	Χρώμα	Να αναφερθεί	 	 	
5	Διαγώνιος	55"	 	 	
 	Βασικά Χαρακτηριστικά	 	 	 	
6	Φωτεινότητα	>=500cd/m2	 	 	
7	Αντίθεση	>=5000:1	 	 	
8	Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response time)	=<8ms	 	 	
9	Λόγος Διαστάσεων 	16:9	 	 	
10	Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα)	>=178ο/178ο	 	 	
11	Τεχνολογία 3D	Ναι	 	 	
12	Σημεία Αφής (ταυτόχρονα)	>=2	 	 	
13	Γυαλί προστασίας 	Να αναφερθεί το πάχος	 	 	
 	Υποστηριζόμενες αναλύσεις	 	 	 	
14	Με σύνδεση σε υπολογιστή	640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x1200,1920x1080,1920x1200	 	 	
15	Με σύνδεση σε πηγή video	480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p	 	 	
 	Συνδεσιμότητα	 	 	 	
16	DVI - D	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
17	Ethernet (RJ45)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
18	VGA (D -Sub in)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
19	VGA (D -Sub out)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
20	VGA (D -Sub)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
21	RS 232 (D-Sub 9)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
22	Είσοδος  Ήχου (3,5mm)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
23	USB B-Type	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
24	HDMI	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
25	Component	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
 	Διάφορα	 	 	 	
33	Ενσωματωμένα δύο ηχεία	>=7W / ηχείο	 	 	
34	Κατανάλωση ενέργειας 	Να αναφερθεί	 	 	
35	Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια (VESA MOUNT)	Ναι	 	 	
 	Εγγύηση	 	 	 	
36	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2)	Ναι	 	 	
37	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι	 	 	
					
Β.3.2	Οθόνη 60"  ή μεγαλύτερη 	 	 	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
 	Γενικά	 	 	 	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	1	 	 	
2	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή	Ναι	 	 	
3	Τύπος	Led	 	 	
4	Χρώμα	Να αναφερθεί	 	 	
5	Διαγώνιος	>=60"	 	 	
 	Βίντεο	 	 	 	
6	Τεχνολογία Led	Ναι	 	 	
7	Εγγενής Ανάλυση	1920 x 1080	 	 	
8	Συχνότητα Ανανέωσης 	>=200 Hz	 	 	
9	Λόγος Διαστάσεων 	16:9	 	 	
10	Συμβατότητα με HDCP	Ναι	 	 	
11	Τεχνολογία 3D	Ναι	 	 	
12	Αναπαραγωγή από USB (Βίντεο, Μουσική, Φωτογραφίες)	Ναι	 	 	
13	Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1080/60p, 720/60p, 1080/60i, 480/60p, 1080/24p, 480/60i 	 	 	
 	Δέκτης	 	 	 	
14	Ψηφιακός Δέκτης DVB - T	Ναι	 	 	
15	Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C)	Ναι	 	 	
16	Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος	MPEG4/MPEG2	 	 	
 	Ήχος	 	 	 	
17	Ηχεία	>=2	 	 	
18	Subwoofer ενσωματωμένο	Επιθυμητό	 	 	
19	Λειτουργία Surround	Ναι	 	 	
20	Συνολική ισχύς εξόδου	Να αναφερθεί	 	 	
21	Χειριστήρια ήχου	Ναι	 	 	
 	Συνδεσιμότητα	 	 	 	
22	HDMI	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
23	USB	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
24	Component	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
25	Composite	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
26	VGA (D -Sub)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
27	Είσοδος Ήχου	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
28	Έξοδος Ήχου	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
29	Ασύρματη Δικτύωση	Ναι	 	 	
30	Δίκτυο DLNA	Ναι	 	 	
31	Ethernet (RJ45)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
32	Ενεργειακή κλάση 	Να αναφερθεί	 	 	
 	Διάφορα	 	 	 	
33	Τηλεχειριστήριο	Ναι	 	 	
34	Γλώσσα μενού τουλάχιστον Αγγλικά και Ελληνικά	Ναι	 	 	
35	ISOFIX για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια	Ναι	 	 	
 	Εγγύηση	 	 	 	
36	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2)	Ναι	 	 	
37	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι	 	 	
					
Β.3.3	Οθόνη Προβολής 3 x 2	 	 	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
 	Γενικά 	 	 	 	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	1	 	 	
2	Λόγος πλευρών	16:10	 	 	
3	Κέρδος	1.0	 	 	
4	Πλαίσιο (χρωματισμός)	Να αναφερθεί	 	 	
5	Πάχος πανιού	Να αναφερθεί	 	 	
 	Διαστάσεις	 	 	 	
6	Πλάτος (απόκλιση +/-5%)	3μ	 	 	
7	Ύψος	>=2μ	 	 	
 	Μεταλλικό Κουτί	 	 	 	
8	Χρωματισμός	Να αναφερθεί	 	 	
9	Τοίχου και Οροφής	Ναι	 	 	
10	Κινητήρας ειδικού τύπου, αθόρυβος	Ναι	 	 	
 	Χειρισμός	 	 	 	
11	Είσοδος RS232	Επιθυμητό	 	 	
12	Ενσωματωμένο υπέρυθρο σύστημα τηλεχειρισμού	Ναι	 	 	
13	Σύστημα fine adjustment	Επιθυμητό	 	 	
14	Χειροκίνητος διακόπτης (πάνω, stop, κάτω)	Ναι	 	 	
 	Εγγύηση	Να αναφερθεί	 	 	
					
Β.3.4	Οθόνη Αφής 42" 6+ σημείων	 	 	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
 	Γενικά	 	 	 	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών	1	 	 	
2	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή	Ναι	 	 	
3	Τύπος	LCD ή LED	 	 	
4	Χρώμα	Να αναφερθεί	 	 	
5	Διαγώνιος	42"	 	 	
 	Πάχος πλαισίου (Bezel)	=<25mm	 	 	
 	Βασικά Χαρακτηριστικά	 	 	 	
6	Φωτεινότητα	>=450cd/m2	 	 	
7	Αντίθεση	>=4000:1	 	 	
8	Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου (response time)	=<6,5ms	 	 	
9	Λόγος Διαστάσεων 	16:9	 	 	
10	Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετα)	>=178ο/178ο	 	 	
11	Τεχνολογία 3D	Ναι	 	 	
12	Σημεία Αφής (ταυτόχρονα)	>=6	 	 	
 	Υποστηριζόμενες αναλύσεις	 	 	 	
14	Με σύνδεση σε υπολογιστή	640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x1200,1920x1080,1920x1200	 	 	
15	Με σύνδεση σε πηγή video	480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p	 	 	
 	Συνδεσιμότητα	 	 	 	
16	DVI - D	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
17	Ethernet (RJ45)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
18	VGA (D -Sub in)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
19	VGA (D -Sub out)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
20	VGA (D -Sub)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
21	RS 232 (D-Sub 9)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
22	Είσοδος  Ήχου (3,5mm)	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
23	USB B-Type	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
24	HDMI	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
25	Component	Να αναφερθεί η ποσότητα και το σημείο πρόσβασης	 	 	
 	Διάφορα	 	 	 	
33	Ενσωματωμένα δύο ηχεία	>=10W / ηχείο	 	 	
34	Κατανάλωση ενέργειας 	Να αναφερθεί	 	 	
35	Δυνατότητα για ανάρτηση σε κάθετη επιφάνεια (VESA MOUNT)	Ναι	 	 	
 	Εγγύηση	 	 	 	
36	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον διετή (2)	Ναι	 	 	
37	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι	 	 	
					
Β.4	Περιφερειακές Συσκευές	Συνολική Ποσότητα (19)	
					
B.4.1	Περιφερειακή Συσκευή τύπου 1	Video Camera ειδικού τύπου υψηλής ανάλυσης	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
1	Αριθμός προσφερόμενων μονάδων	3	 	 	
 	Ανάλυση	 	 	 	
2	Φωτογραφίας	>= 8,8 megapixel	 	 	
3	Βίντεο	4096 x 2160 @ 21 FPS	 	 	
 	Φακός 	 	 	 	
5	Δυνατότητα για προσθήκη διαφορετικών φακών	Ναι	 	 	
6	Προσαρμογή φακού με προσαρμογέα C-mount	Ναι	 	 	
7	Έγχρωμη λήψη	Ναι	 	 	
 	Εδικά Χαρακτηριστικά	 	 	 	
 	Ενσωματωμένος Αναλογικός / Ψηφιακός μετατροπέας (A/D converter) 12 bit	Ναι	 	 	
 	Έλεγχος της ισορροπίας του λευκού (White Balance)	Αυτόματα / Χειροκίνητα ή με λογισμικό	 	 	
9	Τύποι εικόνας που υποστηρίζονται (Image Data Formats)	Υ8, Υ16, Mono8, Mono12, Mono16, Raw8, Raw12, Raw16, RGB, YUV411, YUV422, YUV444	 	 	
 	Συνδεσιμότητα	 	 	 	
13	USB 3.0	Ναι	 	 	
 	Λειτουργικά συστήματα (οδηγοί εγκατάστασης)	 	 	 	
 	Να προσφερθεί λογισμικό (SDK) για τον προγραμματισμό και την διαχείριση της συσκευής	Ναι	 	 	
14	Windows 7 (32Bit - 64Bit)	Ναι	 	 	
 	Εγγύηση	 	 	 	
15	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για δύο (2) έτη. 	Ναι	 	 	
16	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή.	Ναι	 	 	
					
B.4.2	Περιφερειακή Συσκευή τύπου 2	UPS	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
1	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά και μοντέλο	Ναι	 	 	
2	Αριθμός προσφερόμενων μονάδων	8	 	 	
3	Τύπος	Line Interactive	 	 	
 	Ισχύς	 	 	 	
4	Παρεχόμενη Ισχύς (VA)	>=900VA	 	 	
5	Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts)	540W	 	 	
 	Χαρακτηριστικά Μπαταρίας	 	 	 	
6	Αυτονομία Μπαταρίας	>=5min (σε πλήρη φορτίο)	 	 	
7	Τύπος Μπαταρίας	Να αναφερθεί	 	 	
8	Αριθμός Μπαταριών	Να αναφερθεί	 	 	
 	Προστασία	 	 	 	
9	Προστασία από βραχυκυκλώματα	Ναι	 	 	
10	Προστασία από βυθίσματα (τάσης)	Ναι	 	 	
11	Προστασία από υπέρταση 	Ναι	 	 	
 	Θύρες	 	 	 	
12	Θύρα USB	NAI	 	 	
13	Έξοδοι IEC 320 C13	>=6	 	 	
 	Διάφορα	 	 	 	
14	Λογισμικό διαχείρισης	Ναι (να αναφερθούν οι λειτουργίες)	 	 	
15	Ένδειξη λειτουργίας (φόρτιση / αποφόρτιση)	Ναι	 	 	
16	Διαστάσεις / Βάρος	Να αναφερθούν	 	 	
 	Εγγύηση	 	 	 	
17	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον πενταετή (2)	Ναι	 	 	
18	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	Ναι	 	 	
					
B.4.3	Περιφερειακή Συσκευή τύπου 3	Αισθητήρας Κίνησης	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
1	Αριθμός προσφερόμενων μονάδων	4	 	 	
2	Καλώδιο σύνδεσης σε θύρα USB 2.0	Ναι ή νεώτερο	 	 	
3	Κατανάλωση Ενέργειας	=<12W	 	 	
4	Απόσταση Λειτουργίας	>=1,8μ, =<2,4μ	 	 	
5	Αισθητήρες βάθους 3D	>=2	 	 	
6	Κάμερα RGB	2	 	 	
7	Μικρόφωνα στο εμπρός μέρος	>=4	 	 	
8	Λειτουργία με χωριστή τροφοδοσία 12V	Ναι	 	 	
9	Γλώσσες προγραμματισμού	Να αναφερθούν	 	 	
10	Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων	Να αναφερθούν	 	 	
					
Β.4.4	Περιφερειακή Συσκευή τύπου 4	Wireless Access Points	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών εσωτερικού χώρου	2	 	 	
 	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	 	 	 	
2	Τουλάχιστον 2 θύρες 10/100/1000 Ethernet	Ναι 	 	 	
3	2.4 GHz	Ναι	 	 	
4	5 GHz	Ναι	 	 	
5	Ταυτόχρονη χρήση και στις δύο συχνότητες	Ναι	 	 	
6	Power over Ethernet 802.3af	Ναι	 	 	
7	Δυνατότητα εγκατάστασης και επίτοιχα και στην οροφή	Ναι	 	 	
8	Πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11a	Ναι	 	 	
9	Πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11b	Ναι	 	 	
10	Πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11g	Ναι	 	 	
11	Πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11n	Ναι	 	 	
12	Power over Ethernet Τροφοδοτικό 	Ναι	 	 	
13	BSSID	>=4	 	 	
 	Διαμόρφωση, Διαχείριση και Έλεγχος του εξοπλισμού	 	 	 	
14	Λογισμικό Εξυπηρετητή απομακρυσμένης και συγκεντρωτικής διαχείρισης του συνόλου των ασύρματων συσκευών	Ναι	 	 	
 	Ασφάλεια ασύρματου δικτύου	 	 	 	
15	WPA2 AES	Ναι	 	 	
16	802.11i	Ναι	 	 	
17	Φυσικό επίπεδο - Κεραίες	 	 	 	
18	Εσωτερικές κεραίες 2.4 GHz	>=2	 	 	
19	Εσωτερικές κεραίες 5 GHz	>=2	 	 	
20	Υποστήριξη MIMO (Multiple Input Multiple Output) 	Ελάχιστη απαίτηση 2x2	 	 	
21	Physical data rate	>= 300Mbps	 	 	
 	Διαχείριση Κίνησης δεδομένων	 	 	 	
22	Πρωτόκολλο 802.1Q	Ναι	 	 	
23	WMM	Ναι	 	 	
 	Εγγύηση	 	 	 	
24	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για 3 έτη (με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα) μετά την οριστική παραλαβή του. Τηλεφωνική υποστήριξη σε εργάσιμες μέρες και ώρες 	Ναι	 	 	
25	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή.	Ναι	 	 	
26	Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/5/EC	Ναι	 	 	
					
Β.4.5	Περιφερειακή Συσκευή τύπου 5	Ethernet Switch	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
1	Αριθμός προσφερόμενων συσκευών εσωτερικού χώρου	1	 	 	
 	Δικτυακές Θύρες (Network Ports) 10/100/1000	>=24	 	 	
 	Επιδόσεις	 	 	 	
 	Switching Bandwidth	>=48Gbps	 	 	
 	Packet Buffer memory	2Mb	 	 	
 	MAC Address database	>=8.000	 	 	
 	MTBF (Mean Time Between Failures)	>=230.000 h	 	 	
 	Συμβατότητα	 	 	 	
 	ΙΕΕΕ 802.3i 10BASE-T Ethernet	Ναι	 	 	
 	IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet	Ναι	 	 	
 	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet	Ναι	 	 	
 	IEEE 802.3x flow control	Ναι	 	 	
 	Διάφορα	 	 	 	
 	Δυνατότητα για τοποθέτηση σε ικρίωμα (rack mount kit)	Ναι	 	 	
 	Διαστάσεις	Να αναφερθούν	 	 	
 	Εγγύηση	 	 	 	
24	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή εφ' όρου ζωής (με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα) μετά την οριστική παραλαβή του. Τηλεφωνική υποστήριξη σε εργάσιμες μέρες και ώρες 	Ναι	 	 	
25	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή.	Ναι	 	 	
26	Συμμόρφωση 	CE, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, EN 55022, EN 50082-1, EN 55024, IEC 950/EN 60950	 	 	
					
Β.4.6	Περιφερειακή Συσκευή τύπου 6	Πολυμηχάνημα	
α/α	Τεχνικά χαρακτηριστικά	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Σχόλιο	
1	Αριθμός προσφερόμενων πολυμηχανημάτων	1	 	 	
2	Το προσφερόμενο πολυμηχάνημα θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. 	Ναι	 	 	
 	Χρηστικότητα	 	 	 	
3	Όλα σε ένα (all in one)	Print, copy, scan to USB, digital send, fax	 	 	
4	Πολυχρηστικότητα	Ναι	 	 	
5	Οθόνη αφής έγχρωμη	>=8"	 	 	
 	Τεχνολογία Εκτύπωσης	 	 	 	
6	Laser Mono Chrome	Ναι	 	 	
 	Γλώσσες Εκτύπωσης	 	 	 	
7	PCL6, PCL5c, PS3 , εγγενής εκτύπωση PDF αρχείων	Ναι	 	 	
 	Ποιότητα Εκτύπωσης 	 	 	 	
8	Μέγιστη πραγματική 1200x1200 dpi	Ναι	 	 	
 	Ταχύτητα Εκτύπωσης (ISO/IEC 24734)	 	 	 	
9	Α4 Μονής Όψης	>=55 ppm	 	 	
10	Εκτύπωση πρώτης σελίδας	=<9,5 sec	 	 	
 	Διαχείριση εκτυπωτή	 	 	 	
11	Λογισμικό για την απομακρυσμένη διαχείριση του πολυμηχανήματος	Ναι	 	 	
12	Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας (Α4)	>=250.000 σελίδες	 	 	
 	Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα δικτύου	 	 	 	
13	IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print. NetWare NDS, Bindery, NDPS.	Ναι	 	 	
 	Διαχείριση χαρτιού	 	 	 	
14	Απαιτούμενος αριθμός δίσκων χαρτιού εισόδου (multipurpose tray, sheet tray, sheet feeder, sheet automatics feeder)	>=4	 	 	
15	Φάκελοι	>=10	 	 	
16	Μέγεθος χαρτιού για τον δίσκο 1	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), envelopes (C5, B5, C6, DL ISO), 16K, Postcard, Dpostcard	 	 	
17	Μέγεθος χαρτιού για τον δίσκο 2	A4, A5, B5 (JIS)	 	 	
18	Χωρητικότητα εισόδου	>=600 φύλλα	 	 	
19	Χωρητικότητα εξόδου	>=500 φύλλα	 	 	
20	Βάρος χαρτιού για τον δίσκο 1	=<60,  >=200g/m2	 	 	
21	Βάρος χαρτιού για τον δίσκο 2	=<60,  >=120g/m2	 	 	
22	Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού	a)plain, light, bond, recycled, cardstock. b) transparency, labels, letterhead, envelope, preprinted, prepunched, colored, rough	 	 	
23	Εκτύπωση διπλής όψης αυτόματη	Ναι	 	 	
 	Σαρωτής	 	 	 	
24	Επίπεδος (Flatbed) & Αυτόματος τροφοδότης τουλάχιστον 50 σελίδων (ADF)	Ναι	 	 	
25	Ανάλυση (optical)	>=600 dpi	 	 	
26	Ταχύτητα σάρωσης έγχρωμη	>=55ppm	 	 	
27	Ταχύτητα σάρωσης ασπρόμαυρη	>=40ppm	 	 	
28	Αυτόματη σάρωση διπλής όψης (από τον αυτόματο τροφοδότη)	Ναι	 	 	
29	Δυνατότητα αποστολής της σάρωσης	e-mail, Save-to-Network Folder, Save-to-USB drive, FTP; Send to LAN Fax, Send to Internet 	 	 	
30	Υποστηριζόμενα format 	PDF,jpeg,tiff,mtiff,xps,print ready files (.prn,.pcl,.cht)	 	 	
 	Φωτοαντιγραφικό	 	 	 	
31	Ταχύτητα αντιγραφής	>=55cpm	 	 	
32	Ανάλυση	600x600 dpi	 	 	
33	Σμίκρυνση /Μεγέθυνση	25 - 400%	 	 	
 	ΦΑΞ	 	 	 	
34	Δυνατότητα αποστολής φαξ	Ναι	 	 	
35	Tταχύτητα αποστολής φαξ	33,6kbps	 	 	
36	Ανάλυση 	300x300 dpi	 	 	
37	Αυτόματη επανάληψη κλήσης 	Ναι	 	 	
38	Μνήμη για γρήγορη κλήση	>=100	 	 	
 	Συνδεσιμότητα	 	 	 	
39	Hi - Speed USB 2.0	Ναι	 	 	
40	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX	Ναι	 	 	
41	Host USB (για αυτόνομη εκτύπωση)	Ναι	 	 	
42	Δυνατότητα για ασύρματη δικτύωση 802.11 b/g/n	Ναι	 	 	
 	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	 	 	 	
43	Windows 7/Vista/XP, Windows Server 2003/2008R2/Terminal Services  ή νεώτερο	Ναι (64&32bit)	 	 	
44	Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 ή νεώτερο	Ναι	 	 	
45	Citrix	Ναι	 	 	
46	Novell	Ναι	 	 	
47	Linux	Να αναφερθούν εκδόσεις/διανομές	 	 	
 	Διαχείριση Ασφάλειας	 	 	 	
48	Έλεγχος ταυτότητας SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS)	Ναι	 	 	
49	IPP over TLS	Ναι	 	 	
50	IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό	Ναι	 	 	
51	Έλεγχος ταυτότητας με κοινόχρηστο κλειδί και Kerberos	Ναι	 	 	
52	Υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προσθήκης IPsec	Ναι	 	 	
 	Διάφορα άλλα χαρακτηριστικά	 	 	 	
53	Σκληρός δίσκος με κρυπτογράφηση AES-128	Ναι	 	 	
54	Μνήμη 	>=1,2GB	 	 	
55	Energy Star	Ναι	 	 	
56	Δυνατότητα λειτουργίας σε χώρους με σχετική υγρασία τουλάχιστον έως 70%	Ναι	 	 	
57	Τάση εισόδου	220V	 	 	
58	Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια (ρεύματος, δικτύου, φαξ) καθώς επίσης από εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης 	Ναι	 	 	
 	Εγγύηση	 	 	 	
59	Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον τριετή (3)	ΝΑΙ	 	 	
60	Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους κοινούς όρους του μέρους Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	ΝΑΙ