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Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ…», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές που δεν καλύπτουν μη υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της απαίτησης.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού λογισμικού ή της υπηρεσίας, ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.λπ.. που θα παρατεθούν σε αντίστοιχο παράρτημα της τεχνικής προσφοράς.
Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.
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Ειδικές Ξύλινες / Μεταλλικές Κατασκευές
Οι ειδικές κατασκευές θα πλαισιώσουν τις διαδραστικές εφαρμογές με καλαίσθητο και διακριτικό τρόπο.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου του Υποέργου 2, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τεχνικής και της μικροτεχνίας και τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν, με υλικά που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές των οικοδομικών έργων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των ελαττωμάτων που θα υποδειχθούν από τον προμηθευτή με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποβληθεί σε βλάβη ή δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος του Υποέργου 2 θα πρέπει να φροντίσει ώστε όλες οι κατασκευές / τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν για την εγκατάσταση των διαδραστικών συστημάτων να επιτρέπουν τη μετέπειτα πρόσβαση στον εξοπλισμό που θα ενσωματωθεί στις κατασκευές αυτές, ώστε να καθίσταται εφικτή η προληπτική / έκτακτη συντήρηση και χειρισμός του.
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μεριμνήσει για την εγκατάσταση νέων γραμμών ρεύματος με τους απαραίτητους ρευματοδέκτες όπου απαιτείται, για την παροχή ρεύματος στα συστήματα.
Τέλος, ο Ανάδοχος του Υποέργου 2 θα τοποθετήσει, θα στερεώσει και θα συνδέσει όλες τις οθόνες, τους προβολείς και τους σταθμούς εργασίας με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικτύωση
Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μεριμνήσει για την εγκατάσταση γραμμών δικτύου όπου απαιτείται, για τη δικτύωση των συστημάτων.
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδική κατασκευή
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2. 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδική κατασκευή
Του/της  …………………………………………………έδρα………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………,
Οδός……………………………………….     ……………………………...	αριθμ………….,	Τ.Κ.	,
Τηλ…………………., Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:……………………………… ….
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	α/α
	Ποιότητα και όροι
προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές Σχόλια

	ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ 
(ΠΕ 1.6 & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

	Γ.1

	Η εγκατάσταση θα γίνει σε σημείο ορατό από περαστικούς, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.2
	Η κύρια επιφάνεια προβολής θα έχει μέγεθος περίπου 115 ιντσών με εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια και φωτεινότητα, ώστε το περιεχόμενο να είναι ευανάγνωστο ακόμα και με δυνατό ήλιο.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.3
	Το περιεχόμενο θα παραμένει καθαρό και ορατό ακόμα κι αν ο χρήστης δεν βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην οθόνη.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.4
	Όλος ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με αντοχή στη βροχή, στον ήλιο και στη σκόνη.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.5
	Πέραν τις κεντρικής οθόνης, οι επιπλέον οθόνες θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση πολλαπλών χρηστών με το περιεχόμενο.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.6
	Η τοποθέτηση και το ύψος της επιφάνειας θα είναι κατάλληλα για εύκολη χρήση από ενήλικες, παιδιά, τουρίστες, πολίτες, μαθητές κ.ά.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.7
	Θα υποστηρίζεται η προβολή πληροφορίας, εικόνων, βίντεο, ήχου και διαδραστικών εφαρμογών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.8
	Άδειες χρήσης
	1
	
	

	ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΖΑΜΑΡΙΑ  (ΠΕ 1.3)

	Γ.9
	Σταθερή μεταλλική κατασκευή από πλαίσιο κοιλοδοκού ηλεκτροστατικά βαμμένη με κατάλληλη επένδυση στα ορατά σημεία, με βάσεις ανάρτησής που θα επιτρέπουν την ανεξάρτητη μετακίνηση του εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.10
	Αλουμινένιο κούφωμα στην ίδια απόχρωση και ίδιες προδιαγραφές με τα υφιστάμενα κουφώματα του χώρου που θα υποδείξει ο ανάδοχος και τζαμαρία με tempered τζάμι 10 mm κατάλληλο για χρήση σε δημόσιο χώρο.
	ΝΑΙ
	
	

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ  (Π.Ε 1.4)

	Γ.11
	Αριθμός προσφερόμενων σταθμών εργασίας 
	Ένας (1)
	
	

	ΓΕΝΙΚΑ

	Γ.12
	Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.13
	Ο σταθμός εργασίας πρέπει να κατατάσσεται υποχρεωτικά από την κατασκευάστρια εταιρεία στην κατηγορία workstations και όχι στην κατηγορία PCs (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.14
	Ο σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής του.  Αυτό υποχρεωτικά θα τεκμηριώνεται με Δήλωση του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.15
	Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν κάθε προσφερόμενο σταθμό εργασίας (μητρική πλακέτα, σκληροί δίσκοι, οδηγός DVD drive εάν απαιτείται από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, κάρτες,  κλπ.) είναι υποχρεωτικό να έχουν πιστοποιηθεί για την ορθή λειτουργία τους στο σύνολό τους από τον κατασκευαστή του σταθμού εργασίας και να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του σταθμού εργασίας και αυτό είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται με σχετική δήλωση του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
	ΝΑΙ
	
	

	ΠΛΑΙΣΙΟ – CHASSIS

	Γ.16
	Τύπος πλαισίου: Tower 
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.17
	Αριθμός Μονάδων εσωτερικών Σκληρών Δίσκων διάστασης 3.5 ιντσών,  που δύναται να υποστηρίξει στην προσφερόμενη σύνθεση ο σταθμός εργασίας
	≥ 2
	
	

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (CPU)

	Γ.18
	Ημερομηνία ανακοίνωσης επεξεργαστή εντός του 1ου τριμήνου του έτους 2024 ή μεταγενέστερα
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.19
	Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών
	Ένας (1)
	
	

	Γ.20
	Αριθμός πυρήνων (Efficient Cores) επεξεργαστή
	≥ 12
	
	

	Γ.21
	Να είναι της οικογένειας x86-64 και απαιτείται ειδικότερα ο επεξεργαστής Intel Core i7-14700 ή ισοδύναμος αυτού. Η ισοδυναμία του προσφερόμενου επεξεργαστή, στην περίπτωση πρότασης διαφορετικού επεξεργαστή από τον απαιτούμενο, είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνεται:

1.       Με την χρήση των μετρήσεων του internet site: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html από τις οποίες να προκύπτει απόδοση ίση ή καλύτερη από αυτήν του ζητούμενου επεξεργαστή καθώς και 
2.       Αναφορικά με τις δυνατότητες των κατηγοριών  CPU Specifications, Memory Specifications, Expansion Options, Advanced Technologies, Security and  Reliability, που υποστηρίζει ο προσφερόμενος επεξεργαστής σε σύγκριση με αυτές του απαιτούμενου και είναι καταχωρημένες στο site:  https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236781/intel-core-i7-processor-14700-33m-cache-up-to-5-40-ghz/specifications.html   

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των μετρήσεων της παραπάνω 1 περίπτωσης στο διαδίκτυο θα πρέπει να υποβληθεί τεκμηρίωση όσον αφορά στο παραπάνω εδάφιο 2.
	ΝΑΙ
	
	

	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ (RAM)

	Γ.22
	Τύπος: DDR5-4400,  Registered ή ανώτερος
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.23
	Μέγεθος Προσφερόμενης
	≥ 32 GB
	
	

	Γ.24
	Μέγιστη Υποστηριζόμενη
	≥ 128 GB
	
	

	ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

	Γ.25
	Να διατίθεται η κατάλληλη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων που θα χρησιμοποιείται και για εκκίνηση του σταθμού εργασίας η οποία πρέπει να είναι τύπου SSD M2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal με ελάχιστη χωρητικότητα 512 GB 
	ΝΑΙ
	
	

	ΚΑΡΤΕΣ Ι/Ο

	Γ.26
	Αριθμός θυρών ταχύτητας μέχρι 1 Gigabit Ethernet LAN (1 Gbit/s) RJ-45. 
	≥ 1
	
	

	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

	Γ.27
	Κάρτα γραφικών με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:
· Μνήμη 12GB, 
· Αριθμός Cuda Cores: 3328
· Memory bandwidth: 288 Gb/s
· Single-Precision Performance: 8 TFLOPs
· Tensor Performance : 63.5 TFLOPs
· Αριθμός υποστηριζόμενων οθονών: 4
Υποστηριζόμενη ανάλυση ανά οθόνη: 4096x2160 @120Hz
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.28
	Να προσφέρονται είτε τα κατάλληλα καλώδια είτε οι κατάλληλοι μετατροπείς για παροχή στον χρήστη τεσσάρων (4) εξόδων HDMI για σύνδεση οθονών. Τα εν λόγω υλικά είναι υποχρεωτικό να παρέχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του σταθμού εργασίας

	ΝΑΙ
	
	

	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

	Γ.29
	Τύπος Μονάδας Τροφοδοσίας (Power Supply)
	Fixed Autosensing
	
	

	Γ.30
	Αριθμός Μονάδων
	≥ 1
	
	

	Γ.31
	Ισχύς της μονάδας τροφοδοσίας με απόδοση καλύτερη ή ίση από 92%
	≥ 500W
	
	

	ΘΥΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

	Γ.32
	Θύρα σύνδεσης οθόνης HDMI, από την μητρική του μηχανήματος, όταν δεν διαθέτει ξεχωριστή κάρτα γραφικών.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.33
	USB 3.2 Gen 2 ports (10 Gbps) από την μητρική πλακέτα του συστήματος και στην προσφερόμενη σύνθεση (δεν είναι αποδεκτή η λύση της χρήσης κάρτας). Δύο από τις εν λόγω θύρες είναι υποχρεωτικό να είναι προσβάσιμες από το μπροστινό μέρος του συστήματος.
	≥ 3
	
	

	Γ.34
	PCIe slots 4.0 x16 Full Height (από την μητρική πλακέτα χωρίς χρήση risers)
	≥ 1
	
	

	Γ.35
	PCIe slots 4.0 x16 (4 lanes) Full Height (από την μητρική πλακέτα χωρίς χρήση risers)
	≥ 1
	
	

	Γ.36
	PCIe slots 3.0 x1 Full Height (από την μητρική πλακέτα χωρίς χρήση risers)
	≥ 2
	
	

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

	Γ.37
	Να υποστηρίζεται η δυνατότητα διαχείρισης του σταθμού εργασίας για την εποπτεία (monitoring)  της κατάστασης τουλάχιστον των βασικών εξαρτημάτων του σύμφωνα με την τεχνολογία Intel vPro ή ισοδύναμη αυτής
	ΝΑΙ
	
	

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

	Γ.38
	Κάθε σταθμός εργασίας να είναι πιστοποιημένος για συνεργασία τουλάχιστον με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα  Windows 11 Professional, Ubuntu Linux LTS, Red Hat Linux Enterprise Edition 9.4 ή ισοδύναμο με κάθε ένα εξ’ αυτών.

	NAI
	
	

	Γ.39
	Θα πρέπει να προσφερθεί στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού το λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional, το οποίο θα πρέπει να είναι προεγκατεστημένο και στην έκδοση με μενού στην Αγγλική γλώσσα.
	NAI
	
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

	Γ.40
	On Site Service, 5 x 8 (5x8, εργάσιμες ημέρες και ώρες) διάρκειας τριών (3) ετών με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, παρεχόμενη από εξουσιοδοτημένα συνεργεία του κατασκευαστή του προσφερόμενου σταθμού εργασίας. Απαιτείται υποχρεωτικά σχετική δήλωση του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

	Γ.41
	Όλες οι απαντήσεις στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι υποχρεωτικό να τεκμηριώνονται μόνον με τους ακόλουθους τρόπους: από επίσημα τεχνικά φυλλάδια-εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας του προσφερόμενου Συστήματος με ταυτόχρονη αναφορά στο σχετικό URL από το οποίο έχει ληφθεί και από επίσημα τεχνικά φυλλάδια-εγχειρίδια των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών του προσφερόμενου Συστήματος με ταυτόχρονη επίσης αναφορά στο σχετικό URL και μόνον όταν για τα συγκεκριμένα υλικά οι σχετικές προδιαγραφές δεν αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια-εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας του προσφερόμενου Συστήματος. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται δήλωση κατασκευαστή η συμμετέχοντα θα πρέπει να κατατεθεί η σχετική δήλωση.
	ΝΑΙ
	
	

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οθόνης 65” Π.Ε 1.1

	Γ.42
	Tύπος Panel
	QLED LCD
	
	

	Γ.43
	Ανάλυση
	≥ 3840 x 2160
	
	

	Γ.44
	Διαγώνιος
	≥  65”
	
	

	Γ.45
	Ορατή επιφάνεια της οθόνης
	≥  114,5 dm²
	
	

	Γ.46
	Κλάση ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
	Καλύτερο ή ίσο με  F
	
	

	Γ.47
	Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR)
	Καλύτερο ή ίσο με  G
	
	

	Γ.48
	Λειτουργία αυτόματου ελέγχου φωτεινότητας (ABC)
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.49
	Ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας, σε υψηλό δυναμικό εύρος (ΗDR),
	≤  250 Watts
	
	

	Γ.50
	Ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
	≤  100 Watts
	
	

	Γ.51
	Ισχύς σε λειτουργία αναμονής
	≤  0,5 Watts
	
	

	Γ.52
	Ισχύς σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής
	≤  2 Watts
	
	

	Γ.53
	Να διαθέτει Αισθητήρα αναγνώρισης φωνής
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.54
	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας
	≥  120 Hz
	
	

	Γ.55
	Τύπος τροφοδοτικού
	Εσωτερικό
	
	

	Γ.56
	Φωτεινότητα (HDR peak)
	>= 2.600 nits
	
	

	Γ.57
	Προστασία από αντανάκλαση
	Ναι, να αναφερθεί
	
	

	Γ.58
	Συνδεσιμότητα
	Τουλάχιστον HDMI, Wifi
	
	

	Γ.59
	Υποστήριξη VESA
	NΑΙ, να αναφερθεί το μέγεθος VESA
	
	

	Γ.60
	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)
	≥  8 έτη
	
	

	Γ.61
	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)
	≥  8 έτη
	
	

	Γ.62
	Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος
	≥  8 έτη
	
	

	Γ.63
	Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής
	≥  2 έτη
	
	

	Γ.64
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και να βεβαιώνεται με επιστολή του κατασκευαστή ή της επίσημης αντιπροσωπείας ή επίσημου διανομέα Ελλάδος του κατασκευαστή για το προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.65
	Να προσκομισθούν τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και οδηγίες χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οθόνης 115” ΠΕ 1.2 

	Γ.66
	Tύπος Panel
	QLED LCD
	
	

	Γ.67
	Ανάλυση
	≥ 3840 x 2160
	
	

	Γ.68
	Διαγώνιος
	≥  115”
	
	

	Γ.69
	Ορατή επιφάνεια της οθόνης
	≥  361 dm²
	
	

	Γ.70
	Κλάση ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
	Καλύτερο ή ίσο με G
	
	

	Γ.71
	Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR)
	Καλύτερο ή ίσο με  G
	
	

	Γ.72
	Λειτουργία αυτόματου ελέγχου φωτεινότητας (ABC)
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.73
	Ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας, σε υψηλό δυναμικό εύρος (ΗDR)
	<  900 Watts
	
	

	Γ.74
	Ισχύς σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)
	<  250 Watts
	
	

	Γ.75
	Ισχύς σε λειτουργία αναμονής
	≤  0,5 Watts
	
	

	Γ.76
	Ισχύς σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής
	≤  2 Watts
	
	

	Γ.77
	Να διαθέτει Αισθητήρα αναγνώρισης φωνής
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.78
	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας
	≥ 120 Hz
	
	

	Γ.79
	Τύπος τροφοδοτικού
	Εσωτερικό
	
	

	Γ.80
	Φωτεινότητα (HDR peak) 
	>= 2.000 nits με δυνατότητα ενίσχυσης
	
	

	Γ.81
	Προστασία από αντανάκλαση
	Ναι, να αναφερθεί
	
	

	Γ.82
	Συνδεσιμότητα
	Τουλάχιστον HDMI, Wifi 6
	
	

	Γ.83
	Υποστήριξη VESA
	NΑΙ, να αναφερθεί το μέγεθος VESA
	
	

	Γ.84
	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)
	≥  8 έτη
	
	

	Γ.85
	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)
	≥  8 έτη
	
	

	Γ.86
	Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος
	≥  8 έτη
	
	

	Γ.87
	Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής
	≥  2 έτη
	
	

	Γ.88
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και να βεβαιώνεται με επιστολή του κατασκευαστή ή της επίσημης αντιπροσωπείας ή επίσημου διανομέα Ελλάδος του κατασκευαστή για το προϊόν.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.89
	Να προσκομισθούν τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και οδηγίες χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Touchfoil Π.Ε.1.5

	Γ.90.
	Tύπος Touchfoil
	CAPACITIVE
	
	

	Γ.91.
	Υποστήριξη ταυτόχρονων σημείων αφής
	≥ 10
	
	

	Γ.92.
	Διαγώνιος
	≥ 65”
	
	

	Γ.93.
	Διαπερατότητα
	≥ 93%
	
	

	Γ.94.
	Αφή μηδενικής πίεσης
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.95.
	Ταχύτητα σάρωσης
	8ms/frame
	
	

	Γ.96.
	Απόσταση μετάδοσης
	≥ 40m
	
	

	Γ.97.
	Λειτουργικά συστήματα
	Windows, Linux, Android
	
	

	Γ.98.
	Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής
	>= 2 χρόνια
	
	

	Γ.99.
	Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.100.
	Να προσκομισθούν τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και οδηγίες χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Π Ε 1.6

	Γ.101
	Τα διαδραστικά συστήματα  θα πρέπει να ενσωματωθούν  στους προβλεπόμενους χώρους με  τρόπο καλαίσθητο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
	NAI
	 
	 

	Γ.102
	H Κατασκευή θα πρέπει να ενσωματώνει αρμονικά τις οθόνες, τον υπολογιστή, την καλωδίωση και άλλα περιφερειακά.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.103
	Όπου απαιτείται, θα υλοποιηθούν επιπλέον κατάλληλες κατασκευές, καθώς ο τεχνολογικός εξοπλισμός (υπολογιστές, καλώδια, UPS, κ.λπ.) θα πρέπει να μην είναι ορατός και προσβάσιμος στους επισκέπτες του χώρου. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	Γ.104
	Κατά τη διάρκεια εργασιών για την ολοκλήρωση των διαδραστικών συστημάτων θα ακολουθηθούν κατ’ ελάχιστο οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές Γ1 – Γ100.
	ΝΑΙ
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