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	 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Προιστάμενος: Τζανιδάκης Βασίλης
Τηλ.: 2813 409185
E-mail : prom@heraklion.gr

	Ηρακλειο …./…../……



ΘΕΜΑ: «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δ. Ηρακλείου»
Συντάσσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δ. Ηρακλείου ως κατωτέρω: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σφραγίδες στρογγυλές 
Η σφραγίδα των δήμων είναι μελανού χρώματος και αποτελείται από τρεις (3) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο μηδέν κόμμα μηδέν τέσσερα (0,04) μέτρα. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975(Α’ 108), περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος. Στον δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα του δήμου και στον εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Ειδικά για τους Δήμους Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στον δεύτερο κύκλο αναγράφεται  «Κρήτης», αντίστοιχα.
Σφραγίδες ξύλινες  διαφόρων διαστάσεων: Οι σφραγίδες θα είναι ξύλινες και θα φέρουν λάστιχα 1, 2, 3, 4, 5 σειρών.
Υλικό Λαβής (Βάσης): Φυσικό ξύλο (υψηλής πυκνότητας), λειασμένο και βερνικωμένο για προστασία από την υγρασία και τα μελάνια. 

Υλικό Σφραγίσματος (Λάστιχο): Οικολογικό καουτσούκ (rubber) υψηλής αντοχής. 

Μέθοδος Κατασκευής: Χάραξη με Laser υψηλής ακρίβειας (1000+ dpi). 

Απορρόφηση Κραδασμών: Κάτω από το λάστιχο τοποθετείται ειδικό αφρώδες υπόστρωμα (sponge rubber) που απορροφά την πίεση, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο σφράγισμα ακόμα και σε ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες.
Σφραγίδες ξύλινες που θα φέρουν την στρογγυλή σφραγίδα και δεξιά κείμενο  διαφόρων διαστάσεων: Οι σφραγίδες θα είναι ξύλινες και θα φέρουν λάστιχα 11 έως και 20 σειρών.
Υλικό Λαβής (Βάσης): Φυσικό ξύλο (υψηλής πυκνότητας), λειασμένο και βερνικωμένο για προστασία από την υγρασία και τα μελάνια. 

Υλικό Σφραγίσματος (Λάστιχο): Οικολογικό καουτσούκ (rubber) υψηλής αντοχής. 

Μέθοδος Κατασκευής: Χάραξη με Laser υψηλής ακρίβειας (1000+ dpi). 

Απορρόφηση Κραδασμών: Κάτω από το λάστιχο τοποθετείται ειδικό αφρώδες υπόστρωμα (sponge rubber) που απορροφά την πίεση, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο σφράγισμα ακόμα και σε ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες.
Αυτόματες σφραγίδες από 1 έως 5 σειρές 
 Αυτομελανώμενες: Ενσωματωμένο ανταλλακτικό ταμπόν μελανιού που ανανεώνει το αποτύπωμα σε κάθε πάτημα.

 Χάραξη Laser: Οικολογική χάραξη λάστιχου με τεχνολογία CO2 για μέγιστη ακρίβεια και ευκρίνεια λεπτομερειών.

 Σκελετός: Ελαφρύ ανθεκτικό πλαστικό (π.χ. σειρές Trodat Printy ή Colop Printer) .
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