

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  **ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  **Αρ. Μελ.:**  **Αρ. Πρωτ.:** | **ΕΡΓΟ:**  **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ[[1]](#footnote-2):** | **ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**  **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  **ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "04 –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"**  **Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"**  **ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 373873** |

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2014

# ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων «Επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους» και αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των παρακάτω κοινόχρηστων χώρων:

* Οικοδομικό Τετράγωνο 11 (οδοί Διονυσίου, Δημοκρατίας, Ηρακλείτου και Ηροδότου)
* Οικοδομικό Τετράγωνο 22 (οδοί Διονυσίου, Αρτεμισίας, Ηρακλείτου και Μαυσώλου)
* Εξωτερικός χώρος Πολύκεντρου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού

# ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## Οικοδομικό Τετράγωνο 11 (οδοί Διονυσίου, Δημοκρατίας, Ηρακλείτου και Ηροδότου)

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

1. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων
2. Εκρίζωση και απομάκρυνση κατεστραμμένων δέντρων
3. Φύτευση νέων δέντρων
4. Καθαίρεση και απομάκρυνση παλαιών πεζοδρομίων
5. Διάστρωση πεζοδρομίων με πλάκες που περιέχουν «ψυχρά υλικά».

## Οικοδομικό Τετράγωνο 22 (οδοί Διονυσίου, Αρτεμισίας, Ηρακλείτου και Μαυσώλου)

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

1. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων
2. Καθαίρεση και απομάκρυνση παλαιών πεζοδρομίων
3. Διάστρωση πεζοδρομίων με πλάκες που περιέχουν «ψυχρά υλικά».

## Εξωτερικός χώρος Πολύκεντρου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

1. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων
2. Φύτευση νέων δέντρων
3. Διάστρωση περιβάλλοντα χώρου με πλάκες που περιέχουν «ψυχρά υλικά»..

# ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## Οικοδομικό Τετράγωνο 11 (οδοί Διονυσίου, Δημοκρατίας, Ηρακλείτου και Ηροδότου)

Το Οικοδομικό Τετράγωνο 11 βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Αλικαρνασσού

## Οικοδομικό Τετράγωνο 22 (οδοίΔιονυσίου, Αρτεμισίας, Ηρακλείτου και Μαυσώλου)

Το Οικοδομικό Τετράγωνο 11 βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Αλικαρνασσού

## Εξωτερικός χώρος Πολύκεντρου Νεολαίας Νέας Αλικαρνασσού

Το Πολύκεντρο Νεολαίας βρίσκεται στη Νέα Αλικαρνασσό, στην οδό Κεράμου και Σταδίου γωνία

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟυ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ηρακλείου, με έδρα την ταχυδρομική διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΦΑΥ

Τσίχλα Αμαλία, Αρχιτέκτων Μηχανικός

# ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θα πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του έργου πριν από οποιαδήποτε εργασία με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, περίφραξης και σήμανσης του τμήματος επέμβασης πλησίον της οδού που πρόκειται να γίνουν οι παρεμβάσεις. Η εκπαίδευση επιπλέον πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

Καθήκοντα κατά την εργασία και τον χειρισμό μηχανημάτων και εργαλείων

Μέτρα Ασφάλειας

Χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας

Τήρηση Ατομικής Υγιεινής

Εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών

Ωστόσο, κατά την φάση της κατασκευής, δεν υφίστανται ιδιαίτερες ζώνες κινδύνου στο εργοτάξιο, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιούνται ικριώματα και δεν υπάρχουν μεγάλα βάθη εκσκαφών. Δεν γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών ούτε χημικών ουσιών. Επιπλέον δεν συναντώνται κατά την κατασκευή υπόγεια δίκτυα της ΔΕΗ ή άλλων δικτύων οργανισμών κοινής ωφελείας.

# ΟΔΗΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κίνδυνοι κατά την εργασία στο έργο περιλαμβάνουν

Ατυχήματα

Μόλυνση

Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν με την υιοθέτηση ορισμένων κανόνων ασφάλειας και τη χρήση

μέσων προστασίας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ετοιμότητα για πιθανή άμεση επέμβαση.

# ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ανύψωση φορτίων - Χρησιμοποίηση ανυψωτήρα για την ανύψωση βαρειών αντικειμένων και αποφυγή βίαιων κινήσεων. Οι χειρισμοί και μεταφορά βαρειών αντικειμένων είναι αιτία των πιο συχνών ατυχημάτων.

Πτώσεις - Προσοχή κατά την χρήση κατακόρυφης σκάλας. Τα φορητά εργαλεία να τοποθετούνται στην θέση τους μετά την χρήση. Να αποφεύγεται παρουσία γράσου και λαδιού στις σκάλες και στη βάση της καλάθου.

Οι πτώσεις αποτελούν την δεύτερη πιο συχνή αιτία ατυχημάτων μετά την ανύψωση

**Τραυματισμοί** - Κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδετήσεων θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

1. Εργασίες τοποθέτησης σκυροδέματος μετά προσοχής.
2. Ιδιαίτερη προσοχή του χειριστή, όπου γίνεται η εργασία με μηχανήματα.

Τεχνικά μέτρα ασφάλειας - Ένα άτομο τουλάχιστον πρέπει να είναι σε αναμονή για να βοηθήσουν τον εργάτη σε περίπτωση ανάγκης. Βεβαίωση ότι όλοι έχουν οδηγίες πρώτων βοηθειών και ότι είναι διαθέσιμα τα νούμερα τηλεφώνων ορισμένων γιατρών , του νοσοκομείου, της πυροσβεστικής, ασθενοφόρου και της Αστυνομικής Αρχής.

# ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΗ

- Πρώτες Βοήθειες

Να υπάρχει σε διάθεση εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών για την άμεση αντιμετώπιση μικρών τραυμάτων . Εάν πρόκειται για κάτι που δεν είναι σοβαρό , ο τραυματίας θα πρέπει να οδηγείται σε κάποιο γιατρό.

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η κατάσταση του οδοστρώματος θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του έργου το ενδεχόμενο συχνότερου ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι ο Φ.Α.Υ., θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο του έργου, μετά το πέρας των εργασιών, με σχετικά στοιχεία για την λειτουργία του έργου (τρόπος εκτέλεσης εργασιών, πιθανοί κίνδυνοι χρησιμοποιούμενα υλικά, κλπ.)

Υπογραφή

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο). [↑](#footnote-ref-2)